
|  |
| --- |
| **ПЕРЕВАГИ** |
| * підвищує та забезпечує надійність адгезії матеріалів з поверхнею * утворює сполучний шар з багатьма типами поверхонь * просте нанесення за допомогою валика * без запаху: може використовуватися в будь-яких приміщеннях * вирівнює поглинальну здатність поверхні * забезпечує рівномірне нанесення та економію наступних матеріалів: клеї,   вирівнюють суміші |

# ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ



-

**UNIDUR N**

**УНІВЕРСАЛЬНА ҐРУНТОВКА**

Ґрунтовка на водній основі Unidur N призначена для таких основ:

* Нормально вбираючі та абсорбуючі бетонні плити та цементні стяжки
* Поверхня бетону після затирання «вертольотом»
* Стара керамічна, кам'яна плитка
* Стара напівтверда та вініл-азбестова плитка
* Старий акриловий і неопреновий клей
* Старий паркет, ДСП та фанера, оброблені гідрофобними або вогнетривкими засобами
* Оштукатурені і/або пофарбовані стіни

# ПІДГОТОВКА ОСНОВ

Підлоги: основи повинні бути міцними, рівними та постійно сухими (не піддаватися підняттю вологи), чистими, знежиреними та обезпиленими. Видаліть з основ фарбу, залишки гіпсу, цементне молочко, залишки старого клею. Вологість основ на момент укладання не повинна перевищувати 4%. При надмірній вологості використовуйте епоксидну ґрунтовку Eponal 376.

|  |  |
| --- | --- |
| **ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ(1)** | |
| Склад | модифікована акрилова емульсія  у водній фазі |
| Зовнішній вигляд | рідина блакитного кольору |
| Густина | 1,05+0,01 г/см3 |
| Час висихання | через годину для вбираючих основ та 1,5 - 2 години  для невбираючих |
| Температура застосування | від +10 до +25 С0 |
| Нанесення вирівнювальної суміші | повинна бути нанесена протягом 12 годин після  нанесення ґрунтовки |
| Витрата | 100 г/м2 |

*(1)Технічні характеристики наведені для нормальних значень температури та відносної вологості повітря, для нормально вбираючих основ, при використанні рекомендованого інструменту.*

Стіни: поверхні повинні бути міцними, рівними, сухими, чистими, знежиреними та обезпиленими. Видаліть з поверхні залишки фарби, гіпсу, старого клею, старих шпалер або ПВХ-покриттів.



**Smart help +7 495 787 31 71**

**BOSTIK HOTLINE**

Вологість поверхні не повинна перевищувати 4%.

# НАНЕСЕННЯ

- Підлоги:

*На вбираючі основи:*

Нанесіть розбавлену ґрунтовку UNIDUR N (e пропорції 1:1 з водою) поролоновим валиком (або валиком з ворсом до 12 мм) з розрахунку приблизно 100 г/м2 до повного регулювання вбираючої здатності основи. Дайте висохнути протягом приблизно 30 хвилин до нанесення вирівнювальної суміші.

*На невбираючі основи:*

Нанесіть нерозбавлену ґрунтовку UNIDUR N поролоновим валиком (або валиком з середнім ворсом) з розрахунку максимум 100 г/м2. Вирівнювальну суміш необхідно обов'язково нанести протягом 6-12 годин після нанесення ґрунтовки.

- Стіни:

Ґрунтовка Unidur N наноситься завжди в розведеному вигляді (в пропорції 1:1 з водою) поролоновим валиком (або валиком з ворсом до 12 мм) з розрахунку приблизно 100 г/м до повного регулювання вбираючої здатності поверхні. Висушіть протягом приблизно 1 години до фарбування, обклеювання шпалерами або ПВХ-покриттям.

**Увага!** Якщо основа підлоги або поверхня стіни сильно вбираючі, може знадобитися додатковий шар ґрунтовки Unidur N в розведеному вигляді.

**Bostik LLC**

ТОВ «БОСТІК» 127018 м. Москва, вул. Двінцев, буд. 12, корп. 1 Phone: (495) 787 31 71 Fax: (495) 787 31 72

E-mail: [inforu@bostik.com](mailto:inforu@bostik.com)

[**www.bostik.ru**](http://www.bostik.ru/)

Для досягнення оптимального результату застосування матеріалу, для кожного окремого об'єкта рекомендується використовувати матеріал з однієї партії. Невеликі, але допустимі відмінності в технічних параметрах різних партій пов'язані з технологією виробництва.

# ПРИМІТКИ

* У всіх випадках необхідно дотримувати необхідний час висихання для основи
* Інструмент і свіжі плями очищуйте водою

# ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Зберігайте у місцях, недоступних для дітей та тварин.

# ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

Максимально 1 рік у закритій заводській упаковці при температурі від +5°С до +30°С

# УПАКОВКА

Каністра 5 і 20 кг

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЛОГІСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ** | | | |
| Уп. | Артикул | Штрих-код | У палеті |
| 5 kg | 30047914 | 3549210014744 | 96 шт. |
| 20 kg | 30047911 | 3549210491439 | 24 шт. |

Інформація, наведена в даному технічному описі, базується на результатах випробувань і досвіді компанії Bostik. Вона не замінює професійні знання та навички виконавця робіт, але забезпечує мінімально необхідний і достатній рівень інформованості про продукт для його правильного застосування. Поряд з наведеними вище вказівками щодо застосування матеріалу, при проведенні робіт слід керуватися нормативними документами, відповідними для даної області будівельно-оздоблювального виробництва. Контроль якості продукції забезпечується системою якості компанії Bostik. Ми не маємо можливості контролювати процес і умови застосування нашої продукції. З цієї причини ми не несемо відповідальність за будь-які збитки, пов'язані з порушенням технології застосування матеріалу або застосуванням матеріалу не за призначенням. Компанія Bostik залишає за собою право вносити зміни в технічні описи продукту без попереднього повідомлення.